ODVÁPŇOVAČ

**ENTKALKER**

**Určen**í: odstranění vodního kamene

**Oblast**: lze použít v pračkách, myčkách nádobí a varných konvicích, také pro odvápnění prádla

**Poznámka**: Upozornění Vlna a syntetické tkaniny mohou být poškozeny kyselinou. Zde výrobek použít pouze po předběžné kontrole. Hliník, slitiny lehkých kovů, neželezné kovy a plasty lze rozpustit! Zda je produkt nepoškodí, použijte předběžný test.

Kód č. 291, karton 6x1l

pH = 1

v koncentrátu

**Vlastnosti Výhody**

Kyselý speciální přípravek, obsahuje Odstraňuje vodní kámen a používá se v zředěnou kyselinu fosforečnou komerčních kuchyních

Bez kyseliny chlorovodíkové

**Udržitelnost a ekologie**

Udržitelnost formuje vše, na co myslíme a co děláme, o čemž svědčí certifikace ISO 14001 a EMAS. Také při výrobě produktu věnujeme pečlivou pozornost ohledu na životní prostředí a zdroje: od výběru surovin, výrobu a dodání produktu až po sběr prázdných obalů a jejich recyklaci. Hollu obaly, skládající se z PE a lepenky, lze vyprázdněné také úplně zlikvidovat na příslušných odpadových sběrných místech. Podporujeme naše zákazníky školením o udržitelnosti, návody na postupy čištění a inovacemi v technologiích dávkování.

**Doporučení**

Přípravek se přidává do vody ručně nebo pomocí odměrky, nebo se používá neředěný. Pro odvápnění potrubí, myčky nádobí, pračky a textilie (proveďte předběžnou kontrolu na vlnu a syntetiku a bavlnu).

K odstranění vodního kamene lze bez obav použít. Po odvápnění dobře opláchněte čistou vodou.

Pro odstraňování inkrustace z textilií - dobře vymáchejte a poté spusťte normální prací cyklus.

Je nutné přesně dodržovat pokyny z Produktového listu!

**Dávkování**

Oblast použití Koncentrace Teplota °C Doba expozice

Myčka nádobí 1:5 - 1:10 cca 50°C 20 minut

Praní v pračce 1:10 - 1:20 cca 60°C 1 prací cyklus bez předpírky

Varná konvice 1:5 - 1:10 30 minut

Textilie 1:5 cca 20°C 1 - 5 hodin (v závislosti na inkrustaci)

**Skladování:**

Produkt lze skladovat v teplotním rozsahu od 5 ° C do +30 ° C. Uchovávejte mimo dosah zdrojů ohně. Nádobu ukládat dobře uzavřenou. Třída úložiště VbF: BI.

Text produktového listu odpovídá aktuálnímu stavu našich technických znalostí a zkušeností a měl by být používán podle uvedených informací a doporučení. Při nedodržení pracovních metod, nezohlednění materiálových vlastností a chybné aplikaci produktů neneseme právní odpovědnost!

www. kapsima.com

www.hollu.com

Chyby v sazbě a tisku, jakož i změny jsou vyhrazeny.

Pardubice| Sukova tř. 1556 | Tel. + 420 702 249 273 | E-mail: [info@kapsima.com](mailto:info@kapsima.com)